# Чайник для кипячения воды

###### ИНСТРУКЦИИ

[**www.KitchenAid.com**](http://www.kitchenaid.com/)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР KITCHENAID!

Мы помогаем вам готовить восхитительные напитки для семьи и друзей. Держите данное руководство под рукой, чтобы обеспечить долгий срок службы и правильное использование своего чайника. Оно содержит полезные сведения о том, как использовать изделие и ухаживать за ним. Ваша радость – наша первейшая цель.

Если вы живете не в США или Канаде, перейдите по адресу international.KitchenAid.com, чтобы попасть на свой региональный веб-сайт KitchenAid и получить информацию о клиентской поддержке.

 **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАЙНИКА**

СОДЕРЖАНИЕ

**Русский**

###### ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ**

**УХОД ЗА ЧАЙНИКОМ**

**МОДЕЛИ ЧАЙНИКОВ**

**ГАРАНТИЯ**

###  ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#####  Стиль А

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ручка в форме буквы "С" с удобным захватом****Съемная крышка для удобного наполнения и чистки****Носик, открывающийся большим пальцем, для легкого розлива** |

1,4 литра

#####  Стиль В

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Сплошная ручка с удобным захватом****Кнопка на ручке, нажимаемая ладонью, для легкого розлива****Съемная крышка для удобного наполнения и чистки** |

1,9 литра

#####  Стиль С

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ручка в форме буквы "С" с удобным захватом****Съемная крышка для удобного наполнения и чистки****Носик, открывающийся большим пальцем, для легкого розлива****Опоясывающая лента** |

1,9 литра

###  ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#####  Стиль D

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Сплошная ручка с удобным захватом****Кнопка на ручке, нажимаемая ладонью, для легкого розлива****Съемная крышка для удобного наполнения и чистки****Опоясывающая лента** |

1,9 литра

#####  Стиль Е

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Сплошная ручка из нержавеющей стали с удобным захватом****Съемная крышка для удобного наполнения и чистки****Носик, открываемый рычажком с силиконовым покрытием, для легкого розлива****Опоясывающая лента Выступ по контуру** |

1,9 литра

###  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

* Перед первым использованием вымойте в горячей мыльной воде. Сполосните и вытрите насухо.
* В результате перегрева чайник с дном из керамической эмали может прикипеть к стеклянной поверхности плиты, из-за чего потребуется замена варочной панели плиты. Не оставляйте чайник на стеклянной поверхности плиты; снимите его и поставьте на термостойкую поверхность, например, на разделочную доску.
* Используйте прихватки или кухонные рукавицы, чтобы держать горячий чайник.
* Снимая чайник с плиты, всегда поднимайте его. Если тянуть чайник по плите, это может повредить варочную поверхность или основание чайника.
* Данный чайник не предназначен для коммерческого или ресторанного использования.
* Лучше ставить чайник на конфорку с тем же диаметром, что и диаметр основания чайника. При использовании газовой плиты не допускайте, чтобы пламя выходило по сторонам из-под чайника.
* Не допускайте переполнения чайника. Уровень воды в чайнике должен быть ниже уровня нижней части носика. Перед кипением чайник должен быть заполнен водой хотя бы наполовину. Не допускайте, чтобы вода полностью выкипела в чайнике.
* Крышка чайника должна плотно сидеть на чайнике.
* Лучше всего нагревать чайник на среднем или умеренно сильном огне.
* Чайник начинает свистеть при закипании воды. Чтобы свисток раздался в нужное время, наливайте воду до уровня ниже носика чайника и плотно закрывайте чайник крышкой.
* Ставьте чайник остывать на термостойкую поверхность. Не оставляйте чайник на горячей конфорке.
* Если чайник перестал свистеть, и его гарантийный срок не вышел, обратитесь в компанию KitchenAid.

###  УХОД ЗА ЧАЙНИКОМ

* Чайник не пригоден для мойки в посудомоечной машине. Мойте его только вручную. Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины не покрывается ограниченной гарантией на изделие.
* Лучше всего опорожнять чайник и мыть его в горячей мыльной воде после каждого использования. Затем споласкивайте его и вытирайте насухо.
* Для чистки внешней поверхности не используйте абразивные материалы или металлическую мочалку, так как на ней могут остаться царапины.
* Если из-за использования жесткой воды образовались минеральные отложения внутри чайника, наполните чайник равным количеством воды и белого уксуса. Доведите до кипения, убавьте огонь и подержите на огне в течение 10 минут. Выльете воду с уксусом и хорошенько ополосните. В случае необходимости повторите эту процедуру.
* Внешнюю часть чайника из керамической эмали можно чистить мягкой губкой или любой неабразивной чистящей салфеткой. Используйте теплую мыльную воду и ополосните; затем вытрите насухо.

###### ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ:

* Внешнюю часть чайника из нержавеющей стали можно чистить мягкой губкой или любой неабразивной чистящей салфеткой. Используйте теплую мыльную воду и ополосните; затем вытрите насухо.
* Для удаления белой пленки используйте слабый раствор лимонного сока или уксуса и воды.
* Перегрев может вызвать появление коричневых или синих пятен на поверхности чайника. Эти пятна можно удалить путем полирования. Для полирования используйте скребок из нержавеющей стали с мягкой тряпочкой, протирая чайник круговыми движениями. Вымойте, ополосните и вытрите.

###  МОДЕЛИ ЧАЙНИКОВ

#####  Модели чайников

В следующей таблице приводится перечень всех наших чайников для кипячения воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Чайник для кипячения воды** | **Размер** | **Характеристики** | **Номер модели** |
| **Стиль А** |
|  |  | Ручка в форме буквы "С" | KTEN15AN |
|  | с удобным захватом |
| 1,4 литра | Носик, открывающийся большим пальцем, для легкого розливаСъемная крышка для удобного |
|  | наполнения и чистки |
| **Стиль В** |
|  |  | Сплошная ручка | KTEN20BN |
|  | с удобным захватом |
| 1,9 литра | Кнопка на ручке, нажимаемаяладонью, для легкого розлива |
|  | Съемная крышка для удобного |
|  | наполнения и чистки |
| **Стиль С** |
|  |  | Ручка в форме буквы "С" | KTEN20CB |
|  | с удобным захватом |
| 1,9 литра | Носик, открывающийся большим пальцем, для легкого розливаСъемная крышка для удобного |
|  | наполнения и чистки |
|  | Опоясывающая лента |
| **Стиль D** |
|  |  | Сплошная ручка | KTEN20DB |
|  | с удобным захватом |
| 1,9 литра | Кнопка на ручке, нажимаемая ладонью, для легкого розливаСъемная крышка для удобного |
|  | наполнения и чистки |
|  | Опоясывающая лента |
| **Стиль Е** |
|  |  | Сплошная ручка из нержавеющей стали | KTEN20SB |
|  | с удобным захватом |
| 1,9 литра | Носик, открываемый рычажком с силиконовым покрытием, для легкого розливаСъемная крышка для удобного |
|  | наполнения и чистки |
|  | Опоясывающая лента |
|  | Выступ по контуру |  |

 **ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

 **Гарантия на кухонную посуду KitchenAid**

**Ограниченная пожизненная гарантия на кухонную посуду KitchenAid, действующая в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повреждения при получении:** | **На что не распространяется гарантия:** | **KitchenAid не оплачивает:** |
| Если при получении и осмотре у товара обнаруживается дефект, KitchenAid обязуется предоставить аналогичный или похожий товар или запасную деталь. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя при условии подтверждения совершенной покупки с указанием даты и не может быть передана другим лицам. | 1. Повреждения, возникающие в результате обычного износа, такие как царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность кухонной посуды. | При обычных гарантийных обстоятельствах не оплачивается замена частей и стоимость ремонтных работ в связи с устранением дефектов материалов и изготовления. Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid. |
|  |
| 2. Повреждения, вызванные неправильным обращением, неосторожностью, порчей, неправильным использованием, пожаром, наводнением, кражей, стихийными бедствиями, халатностью, коррозией, изменениями, экстремальными температурами или несоблюдением инструкций производителя по использованию и уходу. |
| 3. Повреждения или поломка в результате падения или удара. |
| 4. Стоимость доставки, перевозки или страхования при отправке запасных деталей или возврате товаров с дефектами в авторизованный центр обслуживания KitchenAid |  |
|  |
| 5. Коммерческое использование данного товара. |
| 6. Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла. |
| 7. Замещающие товары или детали при использовании за пределами Европы, Ближнего Востока и Африки.KitchenAid не оплачивает: Стоимость ремонта или замены в случаях, на которые не распространяется гарантия, берет на себя покупатель. Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid. |
| 8. Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины. |
| 9. В случае с наборами посуды заменяется только дефектная деталь или товар. |

**КIТСНЕNАID НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.**