Уход за тканью Бостон

Ткань состоит на 65 % из полиэстера и на 35 % из хлопка, отличается высокой прочностью и износостойкостью. Натуральное волокно (хлопок) отвечает за гигиенические характеристики, а синтетическая часть расширяет эксплуатационные возможности. Водоотталкивающая пропитка, которой обработана ткань Бостон, препятствует проникновению жидкости в волокна ткани.

Пятна удаляются без особого труда с помощью влажной тряпочки либо раствором стирального порошка (образовавшейся пеной). Также кресло в ткани Бостон можно пылесосить мягкой насадкой или очищать липким валиком.

**Важно!**

не хлорировать

не отбеливать